別表

日常点検整備基準

　ボイラーの運転取扱いについては、ボイラーメーカー発行のボイラー取扱要領によるもののほか、付属設備、付属品、配管及び放熱器等設備機器の取扱点検項目については、次のとおりとする。

（株）前田鉄工所　ＭＦ５－Ｎ１０ＳＡ－Ｈ（鋳鉄製セクショナル）〈伝熱面積14.7㎡〉

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 設置機器細目 | 点検整備細目 | 回数 |
| 圧力水位燃焼装置 |  | 毎日 |
| 水面測定装置の機能点検保持 |  | 毎日 |
| 低水位、燃焼遮断、火炎検出自動制御装置の点検調整 |  | 毎日 |
| 第１庁舎内放熱器水差 |  |  |
| 見回り２回 |  | 毎日 |
| ボイラー水のブロー、  水面計ブロー、  その他の見回り |  |  |
| ボイラー本体 | 損傷の有無 | 毎月 |
| 燃焼装置 |  | 毎月 |
| 油、加熱器、燃料送管 | 損傷の有無 |  |
| バーナ | 汚れ清掃、損傷有無 |  |
| ストレーナ | つまり、又は、損傷有無 |  |
| バーナタイル、炉壁 | 汚れ、損傷の有無 |  |
| ストーカー | 損傷の有無 |  |
| 煙道 | 漏れ、損傷 |  |
| 自動制御装置 |  | 毎月 |
| 起動、停止、火炎検出 | 機能の異常の有無 |  |
| 燃料遮断、水位調節 | 端子の異常の有無 |  |
| 圧力調節装置等の電気配線 |  |  |
| 付属装置 |  | 毎月 |
| 給水、蒸気管等 | 損傷の有無、作動、保温の状態 |  |
| 水処理施設 | 機能の異常の有無 |  |
| 第１庁舎、第２庁舎 | 機能の異常の有無 |  |
| 放熱器フィルター掃除 |  |  |
| 安全弁 |  |  |
| その他 |  |  |